(назва установи, організації)	

	ЗАТВЕРДЖУЮ	

(уповноважена особа)	

(ПІБ, підпис)	

"___" ______________ 200_ р. 	

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЛЮСАРЯ АВАРІЙНО-ВІДБУДОВНИХ РОБІТ 5-ГО РОЗРЯДУ 

I. Загальні положення
1.	Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду безпосередньо підпорядковується _______________.
2.	Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду виконує вказівки _______________.
3.	Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду заміняє _______________.
4.	Слюсаря аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду заміняє _______________.
5.	Повинен знати:
- будову і принципи роботи апаратури для врізування під тиском;
- режим роботи мережі дільниці;
- правила і способи хлорування трубопроводів у міських умовах;
- безпечні способи скидання води після хлорування трубопроводів;
- будову і особливість роботи дюкерів;
- будову сальникових компенсаторів на трубопроводах різних діаметрів;
- способи промивання трубопроводів;
- будову і принцип роботи механічних, гідравлічних і електричних приводів, що застосовуються під час відкривання та закривання великих засувок;
- способи усунення несправностей у приводах;
- схему розміщення усієї каналізаційної мережі, аварійних випусків;
- технологію прочищання каналізаційної мережі, дюкерів, колекторів і каналів гідравлічним методом;
- способи усунення засмічень;
- методи виявлення і ліквідації загазованості, правила виконання земляних робіт у мокрих ґрунтах, строки ремонту механізмів і обладнання, порядок виконання робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою.
6.	Кваліфікаційні вимоги:
- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. 
- Стаж роботи за професією слюсаря аварійно-відбудовних робіт 4 розряду - не менше 1 року.
7.	_________________________________________________________________.
8.	_________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки
1.	Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж. 
2.	Конопатить, заливає свинцем і різними замінниками розтруби труб діаметром понад 900 мм. 
3.	Приєднує під тиском труби всіх діаметрів до діючих трубопроводів з підготовкою і шабруванням великих поверхонь сідел. 
4.	Виконує хлорування магістралей і мереж хлорним вапном, рідким або газоподібним хлором у міських умовах.
5.	Скидає хлорну воду після хлорування. 
6.	Здійснює технічне обслуговування, ревізію і ремонт трубопроводів рідкого і газоподібного хлору, повітря, дозаторів хлору, запірної арматури всіх типів та іншого обладнання хлорного господарства. 
7.	Виконує аварійний ремонт або набиває сальникові компенсатори на трубопроводи під тиском без відключення мережі. 
8.	Закриває і відкриває великі засувки на магістралях і водоводах автоприводом, пневмоприводом і електроприводом. 
9.	Виконує встановлення, регулювання і ремонт механічних приводів.
10.	Прочищає каналізаційні мережі, дюкери, канали і колектори круглого, яйцеподібного, шатрового та інших перерізів на глибині понад 12 м гідравлічним способом. 
11.	Виконує підготовку троса і лебідок вантажопідйомністю до 2 т, підготовку дерев’яних і металевих циліндрів заданої питомої ваги. 
12.	Усуває засмічення в каналізаційній мережі і колекторах за допомогою різних штанг з кульовими і йоржевими якорями. 
13.	Виконує ремонт діючої каналізаційної мережі з використанням засобів водозниження і пересувних кранів. 
14.	Склеює і зварює пластмасові труби. 
15.	_________________________________________________________________.
16.	_________________________________________________________________.

III. Права

Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право: 
1.	Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
2.	Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
3.	Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
4.	В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
5.	Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
6.	_________________________________________________________________.
7.	_________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність: 
1.	За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
2.	За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3.	За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
4.	_________________________________________________________________.
5.	_________________________________________________________________.	

УЗГОДЖЕНО 
Керівник
структурного підрозділу:	________
(підпис)	______________________
(ПІБ)	"____" ____________ ____р.	
Начальник
юридичного відділу:	________
(підпис)	______________________
(ПІБ)	"____" ____________ ____р.	
З інструкцією ознайомлений:	________
(підпис)	______________________
(ПІБ)	"____" ____________ ____р.